|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | |
| Смета на сумму: |  | руб. | Смета на сумму: |  | руб. |
|  | | |  | | |
|  | | |  | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | |
|  | | |  | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | |
|  | | |
|  | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2012/1-1-2** | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | |
| на МДОУ ДС №59 по адресу: г.Кострома, м/р-н Давыдовский-1, д.20. Замена деревянных окон на окна из ПВХ профиля | | | | | |
| Составлена в базисных ценах на 01.2001 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Костромской области (эталон)"" | | | | | |

| № поз. | Шифр и № позиции норматива,  Наименование работ и затрат,  Единица измерения | Количе-ство | Стоим. ед., руб. | | Общая стоимость, руб. | | | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | экс. маш. | всего | оплата труда осн. раб. | экс. маш. | обслуж. машины | |
| оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. | в т.ч. опл. труда мех. | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | ТЕР 46-04-012-01  Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 | 2.0472 | 1 565.59 | 230.73 | 3 205 | 2 733 | 472 | 188.54 | 385.97909 |
| 1 334.86 | 78.56 | 161 | 7.74 | 15.845328 |
|  | Объем: 5.25\*1.83\*16+2.0\*1.7\*15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* | 99% |  |  | 2 865 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 59.5% |  |  | 1 722 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕР 10-01-034-08  Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов | 2.0472 | 10 025.88 | 497.61 | 20 525 | 2 686 | 1 019 | 171.534 | 351.1644 |
| 1 312.23 | 8.38 | 17 | 0.825 | 1.68894 |
|  | Объем: 5.25\*1.83\*16+2.0\*1.7\*15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-8040:[ М-(149859.00=1498.59\*100) ]* | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25, Н4= 1\*1.25, Н5= 1\*1.15* | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* | 106.2% |  |  | 2 871 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 53.55% |  |  | 1 447 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 3. | ТССЦ 203-8065  Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом трехстворные с форточными створками ОПРСП 15-18, площадью 2,58 м2, ОПРСП 15-21, площадью 3,02 м2 (ГОСТ 30674-99), м2 | 204.72 | 515.08 |  | 105 447 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =3124.05/1.18/5.14* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕР 10-01-035-03  Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 100 п. м | 1.14 | 5 878.37 | 33.75 | 6 701 | 209 | 38 | 24.587 | 28.02918 |
| 183.41 | 0.89 | 1 | 0.0875 | 0.09975 |
|  | Объем: 5.25\*16+2.0\*15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25, Н4= 1\*1.25, Н5= 1\*1.15* | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* | 106.2% |  |  | 223 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 53.55% |  |  | 112 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 5. | ТССЦ 101-2906  Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм, м | 114 | 74.94 |  | 8 543 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =454.5/1.18/5.14* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕР 15-01-050-04  Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, 100 м2 облицовки | 0.566 | 10 509.08 | 55.19 | 5 948 | 870 | 31 | 191.4405 | 108.35532 |
| 1 537.26 | 1.01 | 1 | 0.1 | 0.0566 |
|  | Объем: (5.25\*2+1.83)\*0.2\*16+(2.0\*2+1.7)\*0.2\*15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1\*1.25, Н4= 1\*1.25, Н5= 1\*1.15* | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* | 94.5% |  |  | 823 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 46.75% |  |  | 407 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 7. | ТЕРр 58-20-1  Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 1.14 | 401.55 | 5.71 | 458 | 352 | 7 | 41.41 | 47.2074 |
| 308.92 | 0.81 | 1 | 0.08 | 0.0912 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1875:[ М-(1854.66=10079.66\*0.184) ]* | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* | 83% |  |  | 293 |  |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* | 65% |  |  | 229 |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 8. | ТССЦ 101-2411  Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м | 114 | 23.77 |  | 2 710 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 9. | 01-01-01-041  (Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2009 г.), приказ Минрегиона № 354 от 20.07.2011.)  Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза | 6.5 | 39.54 | 29.61 | 257 | 65 | 192 | 0.5777 | 3.75505 |
| 9.93 |  |  |  |  |
|  | *Добавл.ресурсы: 1-1010; СЦЭСМ 400051* | | | | | | | | |
|  | *Поправки: ПЗ: \*0.92* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 10. | 03-21-01-015  (Эталонная сметно-нормативная база ФСНБ-2001 (редакция 2009 г.), приказ Минрегиона № 354 от 20.07.2011.)  Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 6.5 | 12.31 | 12.31 | 80 |  | 80 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Добавл.ресурсы: СЦЭСМ 400052* | | | | | | | | |
|  | *Поправки: ПЗ: \*0.92* | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **153 874** | **6 915** | **1 839** |  | **924.49044** |
|  |  | **181** |  | **17.781818** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **153 874** | **6 915** | **1 839** |  | **924.49044** |
|  |  | **181** |  | **17.781818** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** |  |  |  | **116 700** |  |  |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -** |  |  |  | **7 075** |  |  |  |  |
|  | **в т.ч.** | **ФОТ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **%=99 - по стр. 1** | **2 894** |  |  | **2 865** |  |  |  |  |
|  | **%=106.2 - по стр. 2, 4** | **2 913** |  |  | **3 094** |  |  |  |  |
|  | **%=94.5 - по стр. 6** | **871** |  |  | **823** |  |  |  |  |
|  | **%=83 - по стр. 7** | **353** |  |  | **293** |  |  |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -** |  |  |  | **3 918** |  |  |  |  |
|  | **в т.ч.** | **ФОТ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **%=59.5 - по стр. 1** | **2 894** |  |  | **1 722** |  |  |  |  |
|  | **%=53.55 - по стр. 2, 4** | **2 913** |  |  | **1 560** |  |  |  |  |
|  | **%=46.75 - по стр. 6** | **871** |  |  | **407** |  |  |  |  |
|  | **%=65 - по стр. 7** | **353** |  |  | **229** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** |  |  |  | **164 867** |  |  |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** |  |  |  | **164 867** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** |  |  |  | **7 075** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** |  |  |  | **3 918** |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО С "К"** | **5.14** |  |  | **847 416** |  |  |  |  |
|  | **НДС** | **18** |  |  | **152 535** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ С НДС** |  |  |  | **999 951** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |